

**PEE**Art.n**1**o**0**121**1**4-**0**01

Separett Pee 是个单纯的尿液马桶

当你拥有一个燃烧式马桶时，最好配上一个PEE尿液马桶。燃烧尿液耗时最长，耗电最多。如果用上PEE尿液马桶，燃烧式马桶可能省电80%以上。

尿液马桶Pee也适合夜间厕所，用于公寓或小房间。

# EASY TO USE容易使用

 

### URINE BASIN尿盆

尿盆只能用来收集尿液并导流到马桶后面收集装置。建议每次小便后冲水。

### 尿液排放

尿液可以排放到洗手盆和洗澡池下水道，也可以导流到沙池或特制尿液容器里。

### 容易清洁

用常规清洁剂就可以很容易保持马桶清洁。

**THE PEE 1010标配**

* 1根尿管 Ø32 –夹子
* 90° 弯管 – 墙上固定配件
* 固定横板 32 mm
* 连接管 Ø32

## SUPPLEMENT WITH配件

– 1013-03 Ejektortank\* – 1198-01 Cleaning kit\*\* – 1118-01 Bio drain cleaner\*\*\*

– 插头和固定螺丝

# 安装

\*

尿液喷洒桶

\*\*

清洁套装.

\*\*\*

生物酶可防止尿液结垢.

.为了把尿液导出，可能需要在墙上打一个孔，让尿液流出墙外的容器或沙坑里。尿液也可以接到洗手盆下水道。也可以用尿壶把尿液收集起来。

Pee 1010 可用专用配件固定在墙壁上。

Grey water

Tank

# TEKNISK INFORMATION技术资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PEE 1000** | **材质** |  | **包装尺寸**  **/重量** |
| 可回收的聚丙烯。  玻璃纤维 |  | L:53 W:40 H:52  7 kg |

**连接:**

尿管: Ø32 mm

**480 mm**

**495 mm**

**609 mm**

**400 mm**

**175 mm**

所有原装配件保质三年.

所有电器部件带ETL或CE标志。

更多信息见 [www.separett.com](http://www.separett.com/)

Separett AB 2018, 12061-01